|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IL-OB-720-07** | ZAPISNIK O ISPITIVANJU Geotehničko istraživanje i ispitivanje – Laboratorijsko ispitivanje tla – Dio 4: Određivanje distribucije granulometrijske čestice BAS CEN ISO/TS 17892-4 : 2009 | **Broj radnog naloga:**  30-02-03- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Broj uzorka: | **Ispitivač:** | **Kontrola:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis uzorka**: | **Datum ispitivanja:** |

**Priprema uzorka**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Početna količina suhog uzorka (g): | Ostalo na situ  2 mm (g): | Ostalo na situ  0,063 mm (g): | Prošlo kroz sito 0,063mm (g): | Prošlo kroz sito 0,063mm (%): |

*Napomena: Ukoliko je više od 10% materijala prošlo kroz sito 0,063mm potrebno je raditi i hidrometriju.*

**Odabir metode Određivanje količine uzorka za sijanje**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sijanje | Kombinovana |  | Otvor sita (mm) za D90 | Početna količina materijala za sijanje (g) |

**Rezultati sijanja Rezultati hidrometrije**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Otvor na situ (mm) | Ostatak na situ (g) | Otvor na situ (mm) | Ostatak na situ (g) | Suma |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| * *U slučaju prekoračenja maksimalne mase na situ izvršiti dijeljenje probe.* * *Ukoliko je gubitak mase veći od 1% ponoviti postupak* | | | Suma |  |
| Gubitak |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proteklo vrijeme  t | Temper.  T (°C) | Aktuelno očitanje  R |
| 30s |  |  |
| 1min |  |  |
| 2min |  |  |
| 2min |  |  |
| 5min |  |  |
| 10min |  |  |
| 15min |  |  |
| 30min |  |  |
| 1h |  |  |
| 2h |  |  |
| 4h |  |  |
| 8h |  |  |
| 24h |  |  |
| 48h |  |  |
| 72h |  |  |

|  |
| --- |
| **Napomena** (navesti odstupanja): |