|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IL-OB-720-21** | ZAPISNIK O ISPITIVANJU **- Određivanje zapreminske mase i upijanja vode agregata za beton** **-** | **Broj radnog naloga:**  30-02-02- |

|  |  |
| --- | --- |
| **Izvršioci:** | **Šifra laboratorije:**  30-02-02 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ODREĐIVANJE ZAPREMINSKE MASE I UPIJANJA VODE AGREGATA ZA BETON**  **-metoda sa piknometrom-**  **(PREMA STANDARDU BAS ISO 7033:2002)** | |
|  | **Frakcija:** |
|  |
| Masa vodom zasićenog površinski osušenog uzorka agregata (ma); u g |  |
| Ukupna masa piknometra, uzorka i vode (mb), u g |  |
| Ukupna masa piknometra i vode (mc), u g |  |
| Masa uzorka osušenog u sušnici (md), u g |  |
| Temperatura vode (prvo mjerenje piknometra) u 0C |  |
| Temperatura vode (drugo mjerenje piknometra) u 0C |  |
| Zapreminska masa vode za vrijeme mjerenja (ρW) |  |
| Stvarna zapreminska masa zasićenog površinski osušenog uzorka: |  |
| Stvarna zapreminska masa uzorka osušenog u sušnici: |  |
| Upijanje vode: |  |

Datum ispitivanja: .................................

Ispitivanje izvršio: ................................

Zapisnik ovjerio:

……………………………………

(TRL)