|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IL-OB-720-09** | **ZAPISNIK O ISPITIVANJU** Geotehničko istraživanje i ispitivanje - Laboratorijsko ispitivanje tla -Dio 5: Ispitivanje povećanja opterećenja pomoću oedometra BAS CEN ISO/TS 17892-5 : 2009 | **Broj radnog naloga:** 30-02-03- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Broj uzorka: | **Ispitivač:** | **Kontrola:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis uzorka**: | **Datum ispitivanja:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Broj uređaja (edometra)** | Prvi [ ]   |  Drugi [ ]  | Treći [ ]   |
| **Dreniranje** | Jednostrano [ ]  Dvostrano [ ]  |
| **Filter (papir)** | Da [ ]  Ne [ ]  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opterećenje (kN)** | **Rasterećenje (kN)** | **Početno vrijeme (O i R)** | **Datum** | **Temp. prostorije (°C)** | **Krajnje očitanje (mm)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Izmjerene vrijednosti uzorka prije i poslije opita:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Promjer uzorka, **D (mm)** |  | Formula za vlažnost uzorka prije i poslije opita:$$w \left(prije\right)\frac{m\_{i}-m\_{c}-m\_{d}}{m\_{d}}x100 (\%)$$$$w \left(poslije\right)\frac{m\_{f}-m\_{c}-m\_{d}}{m\_{d}}x100 (\%)$$ |
| Početna visina uzorka, **Hi (mm)** |  |
| Početna vlažna masa uzorka sa cilindrom, **mi (g)** |  |
| Masa uzorka poslije opita sa cilindrom, **mf (g)** |  |
| Suha masa uzorka, **md (g)** |  |
| Masa cilindra, **mc (g)** |  |
| Zapreminska masa čvrstih čestica, **ρs (kg/ml)** |  |
| Vlažnost uzorka prije opita, **w (%)** |  |
| Vlažnost uzorka poslije opita, **w (%)**  |  |
| **Napomena:**  |