|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IL-OB-720-10** | **ZAPISNIK O ISPITIVANJU**  Geotehničko istraživanje i ispitivanje – Laboratorijsko ispitivanje tla – Dio 10: Ispitivanje direktnog smicanja BAS CEN ISO/TS 17892-10 : 2009 | **Broj radnog naloga:**  30-02-03- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Broj uzorka: | **Ispitivač:** | **Kontrola:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis uzorka**: | **Datum ispitivanja:** |

**Opšti podaci**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lokacija** | **Dubina uzorka (interval) (**m) | **Nivo podzemne vode** (m) |

**Osnovni podaci:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proba**  **Parametar** | | **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | |
| **Brzina smicanja** (μm/min) | |  |  |  |  |  | |
| **Dimenzije uzorka u osnovi** (mm) | |  |  |  |  |  | |
| **Visina uzorka** (mm) | |  |  |  |  |  | |
| **Masa vlažnog uzorka prije smicanja**, m (g)  *(Potrebna preciznost 0,01 g)* | |  |  |  |  |  | |
| **Masa vlažnog uzorka nakon smicanja**, m (g)  *(Potrebna preciznost 0,01 g)* | |  |  |  |  |  | |
| **Masa suhog uzorka**, m (g)  *(Potrebna preciznost 0,01 g)* | |  |  |  |  |  | |
| **Naneseno opterećenje** (kg) | |  |  |  |  |  | |
| **Množitelj opterećenja** (krak sile) | | 1:9 | 1:9 | 1:9 | 1:9 | 1:9 | |
| **Naprezanje** (kPa) | |  |  |  |  |  | |
| **Gustina čvrstih čestica** (kg/ml)  *(naznačiti sa „x“ako je uzeta literaturna vrijednost)* | |  |  |  |  |  | |
| **Vrijeme konsolidacije** (min) | |  |  |  |  |  | |
| **Dodatni podaci** | | | | |  |  | |
| **Način uzimanja uzorka iz intervala:**  *(npr. utiskivanjem, sječenjem, rezanjem...)* | |  | | | | | |
| **Upotreba vode pri opitu:** | POTOPLJEN |  |  |  |  | |  |
| NEPOTOPLJEN |

|  |
| --- |
| **Napomena:** |