|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IL-OB-720-14** | ZAPISNIK O ISPITIVANJU **- Određivanje upijanja vode -** | **Broj radnog naloga:**  30-02-02- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Šifra laboratorije:**  30-02-02 | **Oznaka uzorka:** | **Standard:**  BAS EN 13755:2009 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCES MJERENJA UZORKA:**  **Geometrijski oblik uzorka: kocka cilindar** | | | | | | | |
| **Broj epruvete** | **Visina h**  **(mm)** | | **Prečnika B1 ili**  **stranica a (mm)** | | **Prečnika B2 ili**  **stranica b (mm)** | | **Masa m (g)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCES SUŠENJA UZORKA:t0 =** \_\_\_\_\_ **h** \_\_\_\_\_\_ **min** | | | | |  | **Masa suhog uzorka md (g)** |
| **Broj epruvete** | **Masa md1**  **nakon 24h** | **Masa md2**  **nakon 48h** | **Masa md3**  **nakon72h** | **Masa md4**  **nakon 96h** |  |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |

*Postupak sušenja uzoraka ponavlja se dok razlika između dva mjerenja mase uzoraka ne bude manja od 0,1% mase uzorka.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCES POTAPANJA UZORKA U VODI:t0 = \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_\_ min** | | | | |  | **Masa uzorka vodozasićenog**  **Ms (g)** |
| **Broj epruvete** | **Masa m1**  **nakon 48h** | **Masa m2**  **nakon 72h** | **Masa m3**  **nakon 96h** | **Masa m4**  **nakon 120h** |  |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |

*Postupak potapanja uzorka u vodu ponavlja se dok razlika između dva mjerenja mase uzorka ne bude manja od 0,1% mase uzorka.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Napomena uz eventualna odstupanja postupka ispitivanja od zahtjeva standarda** | | | |
|  | | | |
| **Ispitao (potpis):** | **Datum:** | **Kontrola (potpis):** | **Datum:** |
|  |  |  |  |